##### Ninja Library - システム関数

# njSetHSyncLine

水平帰線区間割り込みのライン設定

### 書式

> `Sint32 njSetHSyncLine( line )
> Int line
> `

### 引数

> line | 何ライン目で割り込みを起こすか設定します。

### 戻り値

> 1 |
> -1 | 設定値が不正

### 解説

> njSetHSyncFunction関数で登録した関数を何ライン目で割り込みを起こすかを設定します。 0〜240/480の値を設定してください。

### 用例

>     0ライン目に割り込みを起こし、func関数を実行します。
>     njSetHSyncLine(0);
>     njSetHSyncCallback(func);

### 参照

> njSetHSyncCallback() | 水平帰線区間割り込みコールバック関数の登録
> njGetHSyncLine() | 水平帰線区間割り込みのライン取得

njSetHSyncLine

COPYRIGHT © SEGA ENTERPRISES, LTD., 1998-2000