##### Shinobi Library - シリアル関数

# syComOpenEx

オープンパラメータを指定した通信経路のオープン

### 書式

> `Sint32 syComOpenEx( param )
> const SYS_COM_PARAM *param
> `

### 引数

> param | オープンパラメータ構造体のアドレス

### 戻り値

> 0

### 解説

> オープンパラメータを指定して通信経路をオープンします。

### 用例

>     SYS_COM_PARAM param;

>     param.speed = SYD_COM_SPEED_38400;
>     param.databit = SYD_COM_DATA_8BIT;
>     param.stopbit = SYD_COM_STOP_1BIT;
>     param.parity = SYD_COM_PARITY_OFF;
>     param.flow = SYD_COM_FLOW_HARD;

>     syComOpenEx(&param);

### 参照

> syComOpen() | 通信速度を指定した通信経路のオープン
> syComClose() | 通信経路のクローズ

syComOpenEx

COPYRIGHT © SEGA ENTERPRISES, LTD., 1998-2000