##### Sound Library - GD-DAモジュールコントロール関数

# sdGddaSetVol

GD-DAポートのボリュームの設定

### 書式

> `SDE_ERR sdGddaSetVol( left_vol, right_vol )
> const Sint8 left_vol
> const Sint8 right_vol
> `

### 引数

> left_vol | 左チャンネルのボリューム値
> right_vol | 右チャンネルのボリューム値

### 戻り値

> SDE_ERR_NOTHING | エラーなし
> SDE_ERR_NO_INIT | Sound Library が初期化されていない
> SDE_ERR_HOST_CMD_BUF_NO_ENOUGH | ホストコマンドのバッファが不足

### 解説

> GD-DAポートのボリュームの設定をします。

### 備考

> 定期的なタイミングで行うアプリケーションで用意したサーバ関数などで、V同期で変化のない値を毎回設定し続けることは効率的なHost Command Bufferの利用方法でないばかりか、Sound Driverの負荷を増やす原因になります。 なるべく行わないでください。

sdGddaSetVol

COPYRIGHT © SEGA ENTERPRISES, LTD., 1998-2000