##### Middleware Library - SofdecF/X関数

# mwPlySetSrfPos

表示位置の設定

書式

> `void mwPlySetSrfPos( ply, no, lx, ly, lz )
> MWPLY ply
> Uint32 no
> float lx
> float ly
> float lz
> `

引数

> ply | ミドルウェア再生ハンドル
> no | 頂点番号
> lx | Ｘ座標
> ly | Ｙ座標
> lz | Ｚ座標(1.0:最手前〜65536.0：最奥)

戻り値

> なし

解説

> 表示するサーフェスの位置を各頂点ごとに設定します。

備考

> 頂点番号の順番は以下の通りです。

> 順番 | 位置
> 0 | 左上
> 1 | 右上
> 2 | 左下
> 3 | 右下

> つまり、アルファベットのＺの書き順と同様になります。

| Middlewareライブラリをご使用になる場合、ご利用になる関数によっては表記義務や別途ロイヤリティが必要になる場合があります。

mwPlySetSrfPos

COPYRIGHT © SEGA ENTERPRISES, LTD., 1998-2000