##### Ninja Library - システム関数

# njFrameBufferTextureTurboMode

フレームバッファテクスチャの転送モードを設定します

### 書式

> `void njFrameBufferTextureTurboMode( mode )
> Int mode
> `

### 引数

> mode

### 戻り値

> なし

### 解説

> 640x480x2のフレームバッファ１枚を転送するのに低速モードの場合16〜17ms、高速モードで11〜12msかかります。 ただし、高速モードにした場合、他のデバイス（CH2DMA、TA、CPU）の処理速度が低下します。

### 用例

>     njFrameBufferTextureTurboMode( ON );

### 参照

> njSetFrameBufferTextureNum() | フレームバッファテクスチャの設定
> njSetFrameBufferTextureNumG() | グローバルインデックス番号によるフレームバッファテクスチャの設定
> njStopFrameBufferTexture() | フレームバッファテクスチャの停止

njFrameBufferTextureTurboMode

COPYRIGHT © SEGA ENTERPRISES, LTD., 1998-2000