##### Shinobi Library - シリアル関数

# syComPutq

１バイトのデータ送信（ウェイトなし）

### 書式

> `Sint32 syComPutq( data )
> Sint8 data
> `

### 引数

> data | 送信するデータ

### 戻り値

> TRUE

### 解説

> データを１バイト送信します。

### 用例

>     syComIsPut()関数の例を参照してください。

### 備考

> この関数を使用する時は、必ず関数syComIsPut()関数を使用して、送信可能かどうかを調べてください。

### 参照

> syComPutWait() | １バイトのデータ送信
> syComIsPut() | データ送信可能かどうかの取得

syComPutq

COPYRIGHT © SEGA ENTERPRISES, LTD., 1998-2000