##### Shinobi Library - ペリフェラル・記録デバイス関数

# buGetDiskFree

メモリーカードの空き容量の取得

### 書式

> `Sint32 buGetDiskFree( drive, type )
> Sint32 drive
> Sint32 type
> `

### 引数

> drive | 拡張ソケットの番号
> type | ファイルタイプ

### 戻り値

> 0あるいは正 | 空きブロック数
> BUD_ERR_UNFORMAT | フォーマットされていない
> BUD_ERR_NO_DISK | メモリーカードがない
> BUD_ERR_BUSY | 何らかのTYPE_B関数が処理中である

### 解説

> 指定した拡張ソケットに挿入されているメモリーカードの空き容量のブロック数を戻します。

> 拡張ソケットの番号driveには次の値が指定できます。

> 定義 | 意味
> BUD_DRIVE_A1 | ポートAの拡張ソケット1
> BUD_DRIVE_A2 | ポートAの拡張ソケット2
> BUD_DRIVE_B1 | ポートBの拡張ソケット1
> BUD_DRIVE_B2 | ポートBの拡張ソケット2
> BUD_DRIVE_C1 | ポートCの拡張ソケット1
> BUD_DRIVE_C2 | ポートCの拡張ソケット2
> BUD_DRIVE_D1 | ポートDの拡張ソケット1
> BUD_DRIVE_D2 | ポートDの拡張ソケット2

> ファイルタイプtypeには、どのようなファイルの空き容量を調べるかを指定します。

> 定義 | 意味
> BUD_FILETYPE_NORMAL | 通常ファイル空き容量
> BUD_FILETYPE_EXECUTABLE | 実行ファイル空き容量

> 通常ファイルの空き容量には実行ファイル空き容量も含まれます。

### 用例

>     Sint32 free;
>     free = buGetDiskFree(BUD_DRIVE_A1, BUD_FILETYPE_NORMAL);
>     if (free < 0)
>     	return NG;

buGetDiskFree

COPYRIGHT © SEGA ENTERPRISES, LTD., 1998-2000