##### Sound Library - MIDIモジュールコントロール関数

# sdMidiSeqGetTotalBeatTime

再生中のMIDI Sequence Dataのカレント演奏拍数の取得

### 書式

> `SDE_ERR sdMidiSeqGetTotalBeatTime( handle, total_beat_time )
> SDMIDI handle
> Uint32 *total_beat_time
> `

### 引数

> handle | MIDIポートのハンドル
> total_beat_time | カレント演奏拍数を格納する変数のポインタ

### 戻り値

> SDE_ERR_NOTHING | エラーなし
> SDE_ERR_NO_INIT | Sound Library が初期化されていない
> SDE_ERR_HANDLE_NULL | ハンドルがNULL

### 解説

> 指定したMIDIポートで再生しているMIDI Sequence Dataのカレント演奏拍数を取得します。

> 1拍は標準では4分音符として計算されます。sdMidiSeqSetReso()関数で1拍を4分音符以外にした場合はその設定値が1泊として値を取得します。

### 備考

> MIDI Sequence Dataを再生するたびに数値は0に戻ります。

sdMidiSeqGetTotalBeatTime

COPYRIGHT © SEGA ENTERPRISES, LTD., 1998-2000