##### Shinobi Library - ペリフェラル・音声入力デバイス関数

# wsBufGetStat

WSBモジュールのステータスの取得

### 書式

> `Sint32 wsBufGetStat( wsbuf )
> WSBUF wsbuf
> `

### 引数

> wsbuf | 取り込み制御ハンドル

### 戻り値

> WSD_BUF_STAT_DISCNCT | 音声入力デバイス未接続
> WSD_BUF_STAT_STOP | リングバッファへの取り込み停止状態
> WSD_BUF_STAT_REC | リングバッファへの取り込み中
> WSD_BUF_STAT_ERR | エラー
> WSD_STAT_RETRY | エラーリトライ中
> WSD_STAT_RESTART | 音声入力デバイスのCPUによってリスタート中

### 解説

> 取り込み(WSB: Wave Sampling Buffer)モジュールのステータスを取得します。

wsBufGetStat

COPYRIGHT © SEGA ENTERPRISES, LTD., 1998-2000