##### Middleware Library - ADX再生関数

# ADXT_Stop

再生の停止

### 書式

> `void ADXT_Stop( adxt )
> ADXT adxt
> `

### 引数

> adxt | ADXTハンドル

### 戻り値

> なし

### 解説

> ADXの再生を停止します。

### 用例

>     /* 44KHzのステレオデータを１ストリームだけ再生する場合 */
>     #define WKSIZE	ADXT_CALC_WORK(2, ADXT_PLY_STM, 1, 44100)

>     char *work[WKSIZE]; /* 作業領域 */
>     ADXT adxt; /* ADXTハンドル */

>     adxt = ADXT_Create(2, work, WKSIZE); /* ADXTハンドルの生成 */
>     ADXT_StartFname(adxt, "MUSIC.ADX"); /* 再生開始 */
>     	:
>     	:
>     /* Bボタンが押されたら停止 */
>     if ( per->press & PDD_DGT_TB )
>     	ADXT_Stop(adxt); /* 再生停止 */

ADXT_Stop

COPYRIGHT © SEGA ENTERPRISES, LTD., 1998-2000