##### Shinobi Library - ペリフェラル・記録デバイス関数

# buSetCompleteCallback

完了コールバック関数の登録

### 書式

> `void buSetCompleteCallback( func )
> BU_COMPLETECALLBACK func
> `

### 引数

> func | 完了コールバック関数アドレス

### 戻り値

> なし

### 解説

> 処理完了時のコールバック関数を登録します。

### 用例

>     Sint32 complete_callback(Sint32 drive, Sint32 op, Sint32 status, Uint32 param)
>     {
>     	return BUD_CBRET_OK;
>     }
>     Sint32 progress_callback(Sint32 drive, Sint32 op, Sint32 count, Uint32 max)
>     {
>     	return BUD_CBRET_OK;
>     }
>     void init_callback(void)
>     {
>     	buSetCompleteCallback(complete_callback);
>     	buSetProgressCallback(progress_callback);
>     }

buSetCompleteCallback

COPYRIGHT © SEGA ENTERPRISES, LTD., 1998-2000