### 3-5　バイナリの保存とロード

大きなメモリイメージをロード／セーブします。 ［Save binary］および［Load binary］を使用すると、メモリイメージをロード／セーブすることができます。この機能は、ビットマップやプロセッサ固有のコードをメモリの選択領域にロードや保存する場合に役立ちます。

1. 次のいずれかを行います。：
   - ［File］メニューをクリックしてから、［Load Binary］をクリックする。
   - ［File］メニューをクリックしてから、［Save Binary］をクリックする。
   ［Write Binary File to Memory］ダイアログボックスが表示されます。

2. ソースファイル名を入力します。
3. 開始アドレスを指定します。
4. 次のいずれかを行います。
   - ［End Address］を選択してから、下のテキストボックスで終了アドレスを指定する。
   - ［Length］を選択してから、下のテキストボックスでアドレス長を指定する。
5. ［OK］ボタンをクリックします。

無効メモリ領域、読み取り専用メモリ、モニタ用の予約メモリなどの重要なメモリ領域に、バイナリ情報を書き込むことはできません。指定領域内に要注意のメモリ領域がある場合には、そのメモリ領域がスキップされたというメッセージが表示されます。

[←] | [INDEX] | [→]