##### Kamui2 Library - 頂点データ登録関数

# kmEndScene

シーンの終了

### 書式

> `KMSTATUS kmEndScene( pSystemConfigStruct )
> PKMSYSTEMCONFIGSTRUCT pSystemConfigStruct
> `

### 引数

> pSystemConfigStruct | (入力)KMSYSTEMCONFIGSTRUCTへのポインタ

### 戻り値

> KMSTATUS_SUCCESS | 成功

### 解説

> シーンを終了します。

> この関数は使用する全てのPass登録が完了し、kmRender()関数を実行したあとで発行します。

### 用例

>     kmBeginScene();
>     	kmBeginPass();
>     	...
>     	...
>     	...
>     	kmEndPass();
>     	kmRender();
>     kmEndScene();

### 備考

> シーンの終了時に呼び出されなかった場合の動作は保証しません。

### 参照

> kmBeginPass() | パスの開始
> kmBeginScene() | シーンの開始
> kmEndPass() | パスの終了
> kmRender() | レンダリング開始

kmEndScene

COPYRIGHT © NEC Corporation / © SEGA ENTERPRISES, LTD., 1998-2000