##### Sound Library - One Shotモジュールコントロール関数

# sdShotSetVol

One Shotポートのボリュームの設定

### 書式

> `SDE_ERR sdShotSetVol( handle, vol, fade_time )
> SDSHOT handle
> const Sint8 vol
> const Sint32 fade_time
> `

### 引数

> handle | One Shotポートのハンドル
> vol | ボリューム値
> fade_time | 指定したボリューム値に達するまでの時間

### 戻り値

> SDE_ERR_NOTHING | エラーなし
> SDE_ERR_NO_INIT | Sound Library が初期化されていない
> SDE_ERR_HANDLE_NULL | ハンドルがNULL
> SDE_ERR_HOST_CMD_BUF_NO_ENOUGH | ホストコマンドのバッファが不足

### 解説

> 指定したポートのOne Shotのボリューム設定をします。

> ボリューム値を指定する引数 volの値の範囲は-007FH(最小)〜0000H(標準)〜007FH(最大)です。

> 指定のボリューム値に達するまでの時間を指定する引数 fade_timeの単位はミリ秒で範囲は0000H(最速)〜7FFFH(最遅)です。 このボリューム値に達するまでの時間中、VSync毎にsdSysServer()関数が実行されていなければなりません。

### 備考

> 引数volに指定する値が小さすぎるとサウンドが聞こえなくなる場合があります。 また値を大きくしても、元データのボリューム値が十分に大きいなどの原因で一定以上大きくならない場合があります。

> 定期的なタイミングで行うアプリケーションで用意したサーバ関数などで、V同期で変化のない値を毎回設定し続けることは効率的なHost Command Bufferの利用方法でないばかりか、Sound Driverの負荷を増やす原因になります。 なるべく行わないでください。

sdShotSetVol

COPYRIGHT © SEGA ENTERPRISES, LTD., 1998-2000