##### Kamui2 Library - 描画パラメータ設定(Kamui1互換用)関数

# kmChangeContextCullingMode

CullingModeの変更

### 書式

> `KMSTATUS kmChangeContextCullingMode( pVertexBuffDesc, nCullingMode )
> PKMVERTEXBUFFDESC pVertexBuffDesc
> KMCULLINGMODE nCullingMode
> `

### 引数

> pVertexBuffDesc | (入力/出力)KMVERTEXBUFFDESCへのポインタ
> nCullingMode | (入力)CullingMode

### 戻り値

> KMSTATUS_SUCCESS | 成功

### 解説

> kmSetVertexRenderState()関数/kmSetStripHead()関数でpVertexBuffDesc->pGlobalParamに登録した レンダリングパラメータのCullingModeを変更します。 対応するVertexTypeは以下のようになります。

> VertexType | 対応状況
> VertexType00 | ◎
> VertexType01 | ◎
> VertexType02 | ◎
> VertexType03 | ◎
> VertexType04 | ◎
> VertexType05 | ◎
> VertexType06 | ◎
> VertexType07 | ◎
> VertexType08 | ◎
> VertexType09 | ◎
> VertexType10 | ◎
> VertexType11 | ◎
> VertexType12 | ◎
> VertexType13 | ◎
> VertexType14 | ◎
> VertexType15 | ◎
> VertexType16 | ◎
> VertexType17 | ◎

> ◎:KM_IMAGE_PARAM1 / KM_IMAGE_PARAM2 設定可能
> ○:KM_IMAGE_PARAM1のみ設定可能

> 引数nCullingModeには、以下の CullingModeを設定します。

> - KM_NOCULLING
> - KM_CULLSMALL
> - KM_CULLCCW
> - KM_CULLCW

### 備考

> この関数は、kmStartVertexStrip関数でストリップを開始する前に pVertexBuffDesc->pGlobalParam の一部を変更します。事前に同一パス内において、pVertexBuffDesc->pGlobalParamへレンダリングパラメータを登録していない場合の動作は保証しません。

### 参照

> kmSetStripHead() | レンダリングパラメータ(KMSTRIPHEAD)の登録
> kmSetVertexRenderState() | レンダリングパラメータ(KMVERTEXCONTEXT)の登録(通常時)
> kmStartVertexStrip() | 頂点データストリップの開始

kmChangeContextCullingMode

COPYRIGHT © NEC Corporation / © SEGA ENTERPRISES, LTD., 1998-2000