##### Middleware Library - ADX再生関数

# ADXT_StartMemIdx

メモリインデックス再生の開始

### 書式

> `void ADXT_StartMemIdx( adxt, acxdat, no )
> ADXT adxt
> void *acxdat
> long no
> `

### 引数

> adxt | ADXTハンドル
> acxdat | ACXデータのアドレス
> no | インデックス番号

### 戻り値

> なし

### 解説

> 引数acxdat で指定された ACXデータ内の no番目のデータを再生します。

### 用例

>     /* モノラルデータを再生する場合 */
>     #define WKSIZE	ADXT_CALC_WORK(1, ADXT_PLY_MEM, 0, 0)

>     char *work[WKSIZE]; /* 作業領域 */
>     char acxdat[ADXDAT_SIZE]; /* データ領域 */
>     ADXT adxt; /* ADXTハンドル */

>     load_data(acxdat); /* 音声データの読み込み */
>     adxt = ADXT_Create(1, work, WKSIZE); /* ADXTハンドルの生成 */
>     ADXT_StartMem(adxt, acxdat, 5); /* 再生開始 */
>     	:
>     	:
>     ADXT_StartMem(adxt, acxdat, 8); /* 再生開始 */
>     	:
>     	:

ADXT_StartMemIdx

COPYRIGHT © SEGA ENTERPRISES, LTD., 1998-2000