##### Ninja Library - モデル・インテンシティー関数

# njCnkSetIntensityLightSwitch

インテンシティライトのオンオフ

### 書式

> `void njCnkSetIntensityLightSwitch( eLight, bSwitch )
> NJD_CNK_INTENSITY_LIGHT eLight
> Sint32 bSwitch
> `

### 引数

> eLight | ライト番号
> bSwitch | フラグ

### 戻り値

> なし

### 解説

> インテンシティライトのON,OFFを設定します。

> ライト番号にはNJD_CNK_INTENSITY_LIGHT_0〜7が指定できます。 初期化後はすべてのライトはOFFになっています。

### 用例

>     njCnkSetIntensityLightSwitch( NJD_CNK_INTENSITY_LIGHT_0, NJD_CNK_INTENSITY_MODE_DIR       );
>     njCnkSetIntensityLightSwitch( NJD_CNK_INTENSITY_LIGHT_1, NJD_CNK_INTENSITY_MODE_POINT     );
>     njCnkSetIntensityLightSwitch( NJD_CNK_INTENSITY_LIGHT_2, NJD_CNK_INTENSITY_MODE_DIR_POINT );

### 参照

> njCnkSetIntensityLightMode() | インテンシティライトの種類の設定
> njCnkSetIntensityLightVector() | インテンシティライトの平行光源のベクトルの設定
> njCnkSetIntensityLightPoint() | インテンシティライトの点光源、平行点光源の位置の設定
> njCnkSetIntensityLightExp() | インテンシティライトのエクスポーネントを設定します
> njCnkSetIntensityLightSet() | インテンシティライトの強度の設定
> njCnkSetIntensityLightRange() | インテンシティライトの点光源のレンジの設定
> njCnkSetIntensityLightDiffColor() | インテンシティライトのディフューズカラーを設定します。
> njCnkSetIntensityLightSpecColor() | インテンシティライトのスペキュラカラーを設定します。
> njCnkSetIntensityLightOffset() | インテンシティライトのオフセットを設定します。
> njCnkSetIntensityLightConst() | インテンシティライトのコンスト値を設定します。
> njCnkSetIntensityLightEnvRatio() | インテンシティライトの環境マップの比率の設定

njCnkSetIntensityLightSwitch

COPYRIGHT © SEGA ENTERPRISES, LTD., 1998-2000