##### Shinobi Library - タイマー関数

# syTmrGenMicroToCount

μ秒値を汎用カウンタ値に変換

### 書式

> `Uint32 syTmrGenMicroToCount( micro, clock )
> Uint32 micro
> SY_TMR_CLOCK clock
> `

### 引数

> micro | 変換するμ秒値
> clock | カウンタクロック

### 戻り値

> カウンタ値

### 解説

> μ秒値を汎用カウンタ値に変換します。

> カウンタクロックclockには次の値を指定します。

> 値 | 意味 | 1カウントの時間 | カウンタの上限
> SYD_TMR_CLOCK_P4 | Pφ/4 | 0.08μs | 約5.7分
> SYD_TMR_CLOCK_P16 | Pφ/16 | 0.32μs | 約22.9分
> SYD_TMR_CLOCK_P64 | Pφ/64 | 1.28μs | 約91.6分
> SYD_TMR_CLOCK_P1024 | Pφ/1024 | 20.48μs | 約24時間26分

### 備考

> 小数点以下は切り捨てます。

### 参照

> syTmrGenCountToMicro() | 汎用カウンタ値をμ秒値に変換

syTmrGenMicroToCount

COPYRIGHT © SEGA ENTERPRISES, LTD., 1998-2000