##### Shinobi Library - キャッシュ関数

# syCacheOCBP

全キャッシュブロックのパージ

### 書式

> `Void syCacheOCBP( address, size )
> Void *address
> Uint32 size
> `

### 引数

> address | 先頭アドレス
> size | サイズ

### 戻り値

> なし

### 解説

> 指定された領域を含む全キャッシュブロックをパージします。(パージ=ライトバック後に捨てる)

### 備考

> P2領域(0xa0000000〜0xbfffffff)のアドレスが指定された時は、P0領域に置き換えパージします。 つまり、キャッシュ不可のP2領域であっても、メモリの実体に対する変更が行われます。

syCacheOCBP

COPYRIGHT © SEGA ENTERPRISES, LTD., 1998-2000