##### Shinobi Library - 拡張機器判別関数

# syExtChkInit

拡張機器判別ライブラリの初期化

### 書式

> `Sint32 syExtChkInit( void )
> `

### 引数

> なし

### 戻り値

> SYD_EXT_CHK_INIT_OK | 初期化成功
> SYD_EXT_CHK_INIT_NG | 初期化失敗

### 解説

> 拡張機器判別ライブラリの初期化を行ないます。

> 拡張機器判別ライブラリの関数が使用できるようになります。

### 用例

>     Sint32 c;
>     if ( syExtChkInit() != SYD_EXT_CHK_INIT_OK ){
>     	/* Error */
>     	...
>     }
>     c = syExtChkConnect( SYD_EXT_CHK_TYPE_MODEM );
>     if ( c == SYD_EXT_CHK_CONNECT_OK ){
>     	/* Modem detected */
>     	...
>     } else {
>     	/* No modem */
>     	...
>     }

### 備考

> この関数は、syHwInit()関数内で呼び出されるため、ユーザは通常呼び出す必要はありません。

> この関数を呼び出すにはG2ライブラリが初期化されている必要があります。 （G2ライブラリはsyHwInit()関数内で初期化されます。） 従って、syHwInit()関数より前に使用することはできません。

### 参照

> syExtChkExit() | 拡張機器判別ライブラリの終了

syExtChkInit

COPYRIGHT © SEGA ENTERPRISES, LTD., 1998-2000