##### Middleware Library - MPEG Sofdec用関数

# mwPlySetBright

輝度の設定

書式

> `void mwPlySetBright( ply, val )
> MWPLY ply
> Sint32 val
> `

引数

> ply | (in):ミドルウェア再生ハンドル
> val | (in):輝度(0〜255)

戻り値

> なし

解説

> 輝度を設定します。

備考

> デフォルトでは、224が設定されています。 ドリームキャストの映像出力は 255で110IREの輝度となるため、デフォルトで224を設定しています。 素材によってはこの値を調整する必要があります。

| Middlewareライブラリをご使用になる場合、ご利用になる関数によっては表記義務や別途ロイヤリティが必要になる場合があります。

mwPlySetBright

COPYRIGHT © SEGA ENTERPRISES, LTD., 1998-2000