##### Shinobi Library - タイマー関数

# syTmrDiffCount

フリーランニングタイマーのカウンタ値の差の取得

### 書式

> `Uint32 syTmrDiffCount( count1, count2 )
> Uint32 count1
> Uint32 count2
> `

### 引数

> count1 | 先に取得したカウンタ値
> count2 | 後に取得したカウンタ値

### 戻り値

> 2つのカウンタ値の差

### 解説

> フリーランニングタイマーの2つのカウンタ値の差を計算します。

> 計算式は以下の通りです。

> count2 - count1

> 引数にはμ秒ではなくカウンタ値の指定を行ってください。

### 参照

> syTmrGetCount() | フリーランニングタイマーの値の取得
> syTmrCountToMicro() | フリーランニングタイマーのカウンタ値をμ秒に変換

syTmrDiffCount

COPYRIGHT © SEGA ENTERPRISES, LTD., 1998-2000