##### Shinobi Library - 拡張機器判別関数

# syExtChkModemSpeed

モデムの通信速度の取得

### 書式

> `Sint32 syExtChkModemSpeed( void )
> `

### 引数

> なし

### 戻り値

> モデムスピード定数

### 解説

> EXTENSION端子に接続されているモデムの通信速度を返します。

> 定義 | 意味
> SYD_EXT_CHK_MODEM_SPEED_33600 | 33.6Kbpsモデム
> SYD_EXT_CHK_MODEM_SPEED_56K | 56Kbpsモデム
> SYD_EXT_CHK_MODEM_SPEED_UNKNOWN | 通信速度不明
> SYD_EXT_CHK_MODEM_SPEED_ERROR | エラー（ライブラリ未初期化／モデムなし）

### 用例

>     Sint32 speed;
>     speed = syExtChkModemSpeed();
>     if ( speed == SYD_EXT_CHK_MODEM_SPEED_33600 ){
>     	/* 33.6K Modem */
>     	...
>     } else {
>     	/* No 33.6K modem */
>     	...
>     }

### 備考

> この関数を使用する前に、sbInitSystem()関数内のsyHwInit()関数によって拡張機器判別ライブラリの初期化を行なっておく必要があります。

> 初期化をせずに使用した場合とモデムが接続されていない場合は返値は常にSYD_EXT_CHK_MODEM_SPEED_ERRORとなります。

### 参照

> syExtChkConnect() | EXTENSION端子への接続機器の確認
> syExtChkModemCountry() | モデムのカントリーコードの取得

syExtChkModemSpeed

COPYRIGHT © SEGA ENTERPRISES, LTD., 1998-2000