##### Middleware Library - 簡易アニメーション関数

# SAN_SetSrfPos

表示位置の設定

書式

> `void SAN_SetSrfPos( san, no, lx, ly, lz )
> SAN san
> unsigned long no
> float lx
> float ly
> float lz
> `

引数

> san | SANハンドル
> no | 頂点番号("Z"順に0〜3)
> lx | X座標
> ly | Y座標
> lz | Z座標(1.0(最手前)〜65536.0(最奥))

戻り値

> なし

解説

> 表示するサーフェスの位置を各頂点ごとに設定します。

備考

| Middlewareライブラリをご使用になる場合、ご利用になる関数によっては表記義務や別途ロイヤリティが必要になる場合があります。

SAN_SetSrfPos

COPYRIGHT © SEGA ENTERPRISES, LTD., 1998-2000