##### Sound Library - GD-DAモジュールコントロール関数

# sdGddaGetStat

GD-DAポートのステータスの取得

### 書式

> `SDE_ERR sdGddaGetStat( stat )
> SDS_GDDA_STAT *stat
> `

### 引数

> stat | ステータスを格納する変数のポインタ

### 戻り値

> SDE_ERR_NOTHING | エラーなし
> SDE_ERR_NO_INIT | Sound Library が初期化されていない

### 解説

> GD-DAポートのステータスを取得します。

### 備考

> 各種パラメータの設定関数(sdShotSetVol()等)では、一旦設定情報はHost CommandとしてSound Library内でバッファリングされますので、すぐにSound Driverに反映されません。 Sound Driverに反映されるタイミングは下記の通りです。
> - 次のV同期割り込みに実行されるSound Libraryのサーバの後
> - sdSysServer()関数を実行した後
> - sdSysHostCmdBufFlush()関数を実行した後
> 実際には上記状態から最速で8ms前後、Host Commandが大量にバッファリングされた時などが原因で遅い時で100〜200ms前後かかる場合があります。

sdGddaGetStat

COPYRIGHT © SEGA ENTERPRISES, LTD., 1998-2000