### 6-3　エミュレーションドライブのフォーマット

Dev.Boxに内蔵されているSCSIハードディスクドライブの容量は2GBですが、2GBのFAT16形式でフォーマットされています。このフォーマットは、Windows 95、OSR2、Widnows NTと互換性があります。

容量を増やすために外付けドライブを増設したり、より大きなパーティションを切るために内蔵ハードディスクドライブを再フォーマットする場合には、ドライブのクラスタサイズを32 K以上にする必要があります。

ハードディスクドライブが32KB未満のクラスタサイズでフォーマットされていると、GD-Mはエミュレートできません。 GD WorkshopをWindows 95で実行している場合は、エミュレーションドライブをフォーマットできるのはFAT16形式のみです。エミュレーションドライブのサイズにかかわらず、2GBを超えるパーティションを切ることはできません。

2GBを超えるパーティションでエミュレーションドライブをフォーマットするには、次のようにします。

#### OSR2の場合

1. GD Workshopの［Configuration］メニューをクリックし、［Hardware...］をクリックします。
2. ［Drive Removable］チェックボックスをオフにします。
3. 開発用コンピュータとDev.Boxの両方を再起動します。
4. MS-DOSプロンプトを開き、fdiskコマンドを使用してDev.Boxのハードディスクに必要な大きさのパーティションを作成し、開発用コンピュータとDev.Boxの両方を再起動します。
5. MS-DOSプロンプトで次のようにformatコマンドを使用します。
   format　［ドライブ名］：　／z：64
6. 先ほどの［Drive Removable］チェックボックスをオンにします。

#### Windows NTの場合

1. ［ディスクアドミニストレータ］を起動します。
2. フォーマットしたいドライブのパーティションを作成し、［ディスクアドミニストレータ］を終了します。
3. コマンドプロンプトで次のようにformatコマンドを使用します。
   format　［ドライブ名］：　／fs：fat　／a：32k

#### 6-3-1　エミュレーションドライブの断片化

エミュレーションドライブの断片化がひどくなると、エミュレーションが不安定になります。定期的にエミュレーションドライブをデフラグすることをお勧めします。

[←] | [INDEX] | [→]