##### Kamui2 Library - 描画パラメータ設定(Kamui1互換用)関数

# kmChangeContextOffset

Offsetの変更

### 書式

> `KMSTATUS kmChangeContextOffset( pVertexBuffDesc, bOffset )
> PKMVERTEXBUFFDESC pVertexBuffDesc,
> KMBOOLEAN bOffset
> `

### 引数

> pVertexBuffDesc | (入力/出力)KMVERTEXBUFFDESCへのポインタ
> bOffset | (入力)オフセットを有効にするかどうかのフラグ

### 戻り値

> KMSTATUS_SUCCESS | 成功

### 解説

> kmSetVertexRenderState()関数、kmSetStripHead()関数でpVertexBuffDesc->pGlobalParamに登録したレンダリングパラメータのOffsetを変更します。 対応するVertexTypeは以下のようになります。

> VertexType | 対応状況
> VertexType00 | ×
> VertexType01 | ×
> VertexType02 | ×
> VertexType03 | ◎
> VertexType04 | ◎
> VertexType05 | ◎
> VertexType06 | ◎
> VertexType07 | ◎
> VertexType08 | ◎
> VertexType09 | ×
> VertexType10 | ×
> VertexType11 | ◎
> VertexType12 | ◎
> VertexType13 | ◎
> VertexType14 | ◎
> VertexType15 | ×
> VertexType16 | ◎
> VertexType17 | ×

> ◎:KM_IMAGE_PARAM1 / KM_IMAGE_PARAM2 設定可能
> ○:KM_IMAGE_PARAM1のみ設定可能

> 引数bOffsetは、オフセットを有効にするかどうかのフラグです。 次の値を指定することができます。

> 定義 | 意味
> KM_TRUE | Offset有効
> KM_FALSE | Offset無効

### 備考

> この関数は、kmStartVertexStrip()関数でストリップを開始する前に pVertexBuffDesc->pGlobalParam の一部を変更します。 事前に同一パス内において、pVertexBuffDesc->pGlobalParamへレンダリングパラメータを登録していない場合の動作は保証しません。

### 参照

> kmSetStripHead() | レンダリングパラメータ(KMSTRIPHEAD)の登録
> kmSetVertexRenderState() | レンダリングパラメータ(KMVERTEXCONTEXT)の登録(通常時)
> kmStartVertexStrip() | 頂点データストリップの開始

kmChangeContextOffset

COPYRIGHT © NEC Corporation / © SEGA ENTERPRISES, LTD., 1998-2000