##### Shinobi Library - ペリフェラル・ガンデバイス関数

# pdGunGetPosition

ガン座標の取得

### 書式

> `void pdGunGetPosition( x, y )
> Sint32 *x
> Sint32 *y
> `

### 引数

> x | ガン座標のX位置を取得する変数のポインタ
> y | ガン座標のY位置を取得する変数のポインタ

### 戻り値

> なし

### 解説

> ガン座標を取得します。

> 座標検出は、トリガー(Aボタン)が押された時またはpdGunSetTrigger()関数により、 擬似的にトリガー情報が設定されたときに行われます。

### 用例

>     pdGunGetLatchedPort()関数の用例を参照してください。

### 参照

> pdGunGetLatchedPort() | ガン座標を検出したポートの取得

pdGunGetPosition

COPYRIGHT © SEGA ENTERPRISES, LTD., 1998-2000