##### Middleware Library - 簡易アニメーション関数

# SAN_SetDispBright

輝度の設定

### 書式

> `void SAN_SetDispBright( san, val )
> SAN san
> long val
> `

### 引数

> san | SANハンドル
> val | 輝度 (0〜255)

### 戻り値

> なし

### 解説

> 輝度を設定します。

> デフォルト値は、224が設定されています。 これは、MPEG Sofdec のデフォルト値と同じです。

### 備考

> Dreamcastの映像出力は、255で110IREの輝度となるため、デフォルトで224を設定しています。 素材によっては、この値を調整する必要があります。

| Middlewareライブラリをご使用になる場合、ご利用になる関数によっては表記義務や別途ロイヤリティが必要になる場合があります。

SAN_SetDispBright

COPYRIGHT © SEGA ENTERPRISES, LTD., 1998-2000