##### Ninja Library - System Function

# njAdjustDisplay

Adjusts the display position

### FORMAT

`

  void njAdjustDisplay( xadjust, yadjust )
  Sint32 xadjust
  Sint32 yadjust

`

### PARAMETER

  `xadjust` | Display position in horizontal direction (-100 < xadjust < 640)
  `yadjust` | Display position in vertical direction (-15 < yadjust < 240)

### RETURN

  None

### DESCRIPTION

  Adjusts the frame buffer position on the screen. Make the change during V-BLANK. The initial value is 0,0.

### EXAMPLE

      /* Set the display position at (10, 0) */
      njAdjustDisplay(10,0);

### REFERENCE

  `njSetVSyncFunction()
  `

njAdjustDisplay

COPYRIGHT © SEGA ENTERPRISES, LTD., 1998,1999