##### Other Function - BootROM Font Function

# syBtFntGetInfo

Gets font size

### FORMAT

`

  void syBtFntGetInfo( set, code, *info )
  SYE_BT_FNT_FONTSET set
  Sint16 code
  SYS_BT_FNT_INFO *info

`

### PARAMETER

  `set` | Font set
  `code` | Shift JIS code
  `*info` | Pointer that stores font data size information

### RETURN

  None

### DESCRIPTION

  Gets the number of pixels in the vertical and horizontal directions of the font data.

  The argument `set` that specifies the font set can have the following values.

  SYE_BT_FNT_FONTSET_WESTERN_24 | ISO 8859-1
  SYE_BT_FNT_FONTSET_JP_JIS_24 | JIS X 0201
  SYE_BT_FNT_FONTSET_JP_KANA_24 | Shift JIS hiragana
  SYE_BT_FNT_FONTSET_JP_LVL1_24 | Shift JIS first standard
  SYE_BT_FNT_FONTSET_JP_LVL2_24 | Shift JIS second standard
  SYE_BT_FNT_FONTSET_JP_GAIJ_24 | SEGA secial characters
  SYE_BT_FNT_FONTSET_VMSICON | Visual memory default label icons

  8-bit codes can be specified by adding 0x00 to the upper 8-bit for the argument `code` (16-bit).

syBtFntGetInfo

COPYRIGHT © SEGA ENTERPRISES, LTD., 1998,1999